Suchen nach Orten, Adressen oder Positionen | Feedback Inhalt per E-Mail senden Inhalt drucken

Mit Suchen können Sie nach Ortsnamen, Adressen und Positionen auf der Karte suchen und zu diesen navigieren. ArcGIS Explorer listet die Namen der Elemente, die im Rahmen der Suche gefunden werden, im Fensterbereich direkt unter dem Eingabefeld auf. Für das erste gefundene Element wird an der betreffenden Position auf der Karte eine temporäre Grafik eingefügt und das zugehörige Kontrollkästchen ist aktiviert. Wenn nur ein einziges Element gefunden wird, navigiert die Karte zum betreffenden Ort. Bei der Suche nach mehreren Orten hintereinander werden die Ergebnisse am Anfang der Liste angefügt. Im Beispiel in der folgenden Abbildung wurde beispielsweise zuerst nach "Rom" und dann nach "Paris" gesucht:

##### Wonach möchten Sie suchen?

- Nach einem Ort anhand des Namens
- Nach einer Adresse
- Nach einem Ort anhand von Koordinaten

##### Wie möchten Sie die gefundenen Orte verwenden?

- Zu einem der Orte wechseln
- Orte löschen
- Einen oder mehrere Orte in die Karte verschieben
- Alle Orte löschen

##### So suchen Sie nach einem Ort anhand des Namens

Im Allgemeinen werden für einen unqualifizierten Namen die bekanntesten Orte zuerst aufgelistet. Wenn Sie beispielsweise "Rom" oder "Paris" angeben, werden "Rom, Italien" oder "Paris, Frankreich" anstelle von weniger bekannten Orten aufgelistet. Wenn Ihnen jedoch ein anderer qualifizierter Name einer Verwaltungseinheit bekannt ist, können Sie diesen eingeben, um die Suche einzugrenzen. Sie können beispielsweise "Rome, New York" oder "Paris, Texas" eingeben, um nach diesen beiden Orten in den USA zu suchen. Mit einer umfassenderen Verwaltungseinheit können Sie mehr Ergebnisse erzielen. Wenn Sie beispielsweise "Muncie, USA" eingeben, wird eine Liste sämtlicher Orte in den USA angezeigt, die den Namen "Muncie" tragen. Maximal werden von Suchen 200 Orte zurückgegeben.

##### Suchen nach internationalen Flughäfen

Neben Ortsnamen können Sie auch die Namen von Flughäfen bzw. ihre standardmäßigen aus drei Buchstaben bestehenden IATA-Codes (International Air Transport Association) bzw. aus vier Buchstaben bestehenden ICAO-Codes (International Civil Aviation Organization) angeben, beispielsweise:

SFO |
NRT
LGA
LAX
JFK
EWR
CLT
CDG

##### Suchen von Orten von Interesse

Bekannte Orte von Interesse können durch Eingabe des jeweiligen Namens gefunden werden. Geben Sie den Namen des Lands oder der Stadt an, soweit bekannt. Beispiele:

- Big Ben, Großbritannien
- Eiffelturm, Paris
- Mount Everest

##### Suchen nach ZIP-Codes in den USA

Sie können anhand des fünfstelligen ZIP-Codes nach dem entsprechenden Ort in den USA suchen, indem Sie den betreffenden ZIP-Code im Eingabefeld eingeben. Suchen zeigt die Ausdehnung des ZIP-Code-Bereichs an.
Seitenanfang

##### So suchen Sie nach einer Adresse

Sie können nach der Position von Adressen in den USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und den meisten europäischen Ländern suchen. Darüber hinaus ist die Suche von Adressen teilweise auch in einigen anderen Ländern in Afrika, im Asien-/Pazifikraum und in Südamerika möglich. Weitere Informationen zur Abdeckung und der Genauigkeit bei der Adresssuche finden Sie in der Dokumentation zu den Microsoft Bing Services.

Das Standardformat für die Eingabe einer Adresse in den USA ist:
`<Hausnummer> <Straßenname>, <Ort>, <Bundesland>, <Postleitzahl>`
Beachten Sie die Verwendung und die Position von Kommas und allen Parametern. Sie sind zwar nicht erforderlich (eine Postleitzahl kann beispielsweise die Parameter <Ort>, <Bundesland> ersetzen), jedoch wird ihre Verwendung dringend zur Vermeidung von Mehrdeutigkeit und im Interesse eines exakten Ergebnisses empfohlen. Dies ist besonders bei Adressen außerhalb der USA der Fall. Das Standardformat für Adressen außerhalb der USA ist:
`<Hausnummer> <Straßenname>, <Ort>, <Staat, Bundesland, Provinz oder Verwaltungseinheit>, <Postleitzahl>, <Land>`

Sie können eine Kreuzung von zwei Straßen finden, indem Sie ein kaufmännisches Und-Zeichen (&) zwischen den zwei Straßennamen einsetzen, z. B :
`<Straßenname 1> & <Straßenname 2>, <city>`

##### Beschleunigung der Adresssuche

Beachten Sie hier den Parameter <Land>. Diese Angabe führt zu einer erheblich kürzeren Suchzeit. Eine weitere Optimierung wird durch Wechsel zur Sprache des Landes erreicht, in der sich die gesuchte Adresse befindet. Wenn Sie beispielsweise eine japanische Adresse suchen, wechseln Sie zur japanischen Sprachversion und geben Sie nach dem Neustart der Anwendung die gesuchte Adresse ein.

##### So ändern Sie die Sprache der Anwendung

Klicken Sie auf die ArcGIS Explorer-Schaltfläche und klicken Sie dann auf die Schaltfläche ArcGIS Explorer-Optionen. Wählen Sie im unteren Teil des Dialogfelds die Sprache aus. ArcGIS Explorer wird neu gestartet. Nach dem Neustart werden die Benutzeroberfläche und das Hilfesystem in der ausgewählten Sprache angezeigt.

##### Zusätzliche Hinweise

Damit Adressen bis auf die Hausnummer erfolgreich abgeglichen werden können (dies wird auch "Geokodierung" genannt), muss die Adresse eine bestimmte Felderkombination aufweisen.

Im Folgenden finden Sie mögliche Kombinationen für eine erfolgreiche Geokodierung:

- Adresse (Hausnummer und Straße oder Postfach), Ort, Bundesland/Provinz

- Adresse (Hausnummer und Straße oder Postfach), Postleitzahl

- Adresse (nur Straße), Querstraße, Ort, Bundesland

- Adresse (nur Straße), Querstraße, Postleitzahl

Seitenanfang

##### So suchen Sie nach einem Ort anhand von Koordinaten

Wenn Sie am oberen Rand des Dialogfelds anstelle eines Ortsnamens oder einer Adresse im Textfeld Koordinaten eingeben und die Eingabetaste drücken oder auf die Schaltfläche Suchen klicken, erstellt ArcGIS Explorer (sofern die eingegebenen Koordinaten gültig sind) ein temporäres Element und navigiert zum angegebenen Ort. Wenn Sie eine Koordinate angeben, die eine Punktposition (anstelle einer Grid-Zone oder eines Planquadrats) darstellt, werden Sie über dem Standort auf einer Höhe von 2 km über der Oberflächenerhebung der Koordinate positioniert. Nach Angabe des Orts können Sie das temporäre Element in die Karte verschieben, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und die Option In die Karte verschieben auswählen.

##### Angeben von Koordinaten

Sie können die Position als Koordinatenpaar aus Längen- und Breitengrad, als MGRS-Gitternetzposition (Military Grid Reference System) oder als USNG-Position (US National Grid) angeben. Darüber hinaus wird die Position ungeachtet der im Statusbereich am unteren Rand der Karte ausgewählten Einheiten ordnungsgemäß platziert. Sie können beispielsweise ein Koordinatenpaar aus Längen- und Breitengrad eingeben und die Position wird gefunden, selbst wenn Sie angegeben haben, dass sie auf einem MGRS- oder USNG-Gitternetz angezeigt werden soll.

Breiten- und Längengrad
- Paare aus Breitengrad (Nord/Süd) und Längengrad (Ost/West) gehören zu den Arten von Koordinaten, die Sie unter Gehe zu Position angeben können. Sphäroidische Koordinaten werden nicht immer in dieser Reihenfolge angegeben. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Koordinaten in diesem Dialogfeld immer in dieser Reihenfolge festlegen. Der Breitengrad muss zuerst eingegeben werden. Wenn auf der Karte beispielsweise 17.1325 -60.666 dargestellt werden soll, erkundigen Sie sich, ob diese Koordinaten in Längengraden/Breitengraden oder in Breitengraden/Längengraden angegeben sind. An den Koordinaten selbst ist die Reihenfolge nur erkennbar, wenn sie die Zeichen O, W, N, S zur Angabe der Halbkugel enthalten.
- Bei Verwendung von Dezimalgrad (Decimal Degrees, DD), Grad Minuten Sekunden (Degrees Minutes Seconds, DMS), Grad Dezimalminuten (Degrees Decimal Minutes, DDM) oder Grad Minuten Dezimalsekunden (Degrees Minutes Decimal Seconds, DMDS) können die Koordinaten unter Verwendung eines Minuszeichens vor dem numerischen Wert eingegeben werden, um die westlichen oder südlichen Quadranten anzugeben.
- Werte in Grad-Minuten-Sekunden-Koordinaten können mit Leerzeichen oder den Sonderzeichen ° ' " (Grad, Minute, Sekunde) voneinander getrennt werden, wenn Sie beispielsweise Koordinaten einfügen, die Sie aus anderen Dialogfeldern oder Anwendungen kopiert haben, in denen diese Zeichen verwendet werden. Ein Leerzeichen zwischen den Grad-Minuten-Sekunden-Koordinaten wird als Übergang zu einer neuen Einheit interpretiert, beispielsweise Grad <gefolgt von einem Leerzeichen> Minuten <gefolgt von einem Leerzeichen> Sekunden.
- Koordinaten können unabhängig davon, ob Sie Dezimalgrad, Grad Minuten Sekunden, Grad Dezimalminuten oder Grad Minuten Dezimalsekunden im Dialogfeld verwenden, in einem beliebigen Breitengrad-/Längengradformat eingegeben werden. Sie werden automatisch in das ausgewählte Format konvertiert.
- Bei Verwendung von DMS werden eingegebene Koordinaten immer so konvertiert, dass zur Angabe der Quadranten O, W, N, S sowie die Sonderzeichen ° ' " (Grad, Minute, Sekunde) verwendet werden.
Die folgenden Beispiele sind ordnungsgemäß formatierte Längen- und Breitengradkoordinaten:

Breitengrad | Längengrad
45 | -45
45°30'30"N | 45°30'30"W
45 30 30 N | 45 30 30 W
45.50833 | -45.50833

Gitternetz-Koordinatensysteme: MGRS und USNG
- Die folgende Liste enthält richtig formatierte Positionsstandorte für das U.S. Military Grid Reference System (MGRS) und das US National Grid (USNG), die im Eingabefeld für die Koordinaten angegeben werden können. Positionsangaben können Leerzeichen enthalten. Um mit diesen Systemen erfolgreich Koordinaten zu finden, wählen Sie in der Registerkarte "Anzeige" der Multifunktionsleiste unter "Einheiten" das betreffende Koordinatenformat in der Dropdown-Liste "Koordinaten" aus.

  Beispiel | Findet einen Punkt mit folgender Präzision | Anzahl der Ziffern | Beschreibung
  18SUH | 100,000 Meter | 0 | Größe einer Region
  18SUH64 | 10,000 Meter | 2 | Größe einer Stadt
  18SUH6743 | 1,000 Meter | 4 | Größe eines Wohnviertels
  18SUH678432 | 100 Meter | 6 | Größe eines Fußballfelds
  18SUH67894321 | 10 Meter | 8 | Größe eines durchschnittlichen Hauses
  18SUH6789043210 | 1 Meter | 10 | Innerhalb eines Parkplatzes

  ##### Hinweise zum Verwenden von Gitternetz-Koordinatensystemen

  - Wenn Sie eine drei- oder fünfstellige alphanumerische MGRS- bzw. USNG-Koordinate angeben, um eine Grid-Zoneneinteilung zu suchen, wie 18S, oder eine Bezeichnung von 100-km-Planquadraten, beispielsweise 18SUH, wird von ArcGIS Explorer die Ansicht so gezoomt, dass die gesamte Zone bzw. das gesamte Planquadrat sichtbar ist.
  - MGRS- bzw. USNG-Koordinaten mit einer alphanumerischen Länge von drei oder fünf Stellen werden wie exakte Punkte behandelt. Von ArcGIS Explorer wird die Ansicht so gezoomt, dass sich der Koordinatenpunkt an der Zielposition befindet.
  - Geben Sie Grid-Zoneneinteilungen unter 10 (zum Beispiel 04Q) mit einer führenden 0 (null) an.
  - Weitere Informationen zum MGRS und zum USNG

Seitenanfang

##### So wechseln Sie zu einem gefundenen Ort

Doppelklicken Sie im Bereich unter dem Textfeld des Dialogfelds Suchen auf den Namen des Orts. Je nach der Einstellung von Animation bei "Gehe zu" im Dialogfeld ArcGIS Explorer-Optionen auf der Seite Allgemein fliegt die Anwendung zu dem Ort oder sie wechselt einfach dorthin. Beachten Sie, dass das Wechseln mehr Zeit in Anspruch nimmt, wenn Sie in Animation bei "Gehe zu" "Fliegen" eingestellt haben. Mithilfe der Optionen unter Flugmerkmale können Sie die Merkmale der Fluganimation verfeinern.
Seitenanfang

##### So löschen Sie gefundene Orte

Wählen Sie im Bereich unter dem Textfeld des Dialogfelds Suchen einen oder mehrere Orte aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann den Befehl Löschen aus. Wählen Sie aufeinanderfolgende Elemente aus, indem Sie einen Ort auswählen, die UMSCHALTTASTE gedrückt halten und dann auf das Element am Ende des Bereichs klicken. Wählen Sie mehrere nicht aufeinanderfolgende Elemente aus, indem Sie die Elemente mit gedrückter STRG-TASTE auswählen.
Seitenanfang

##### So verschieben Sie ausgewählte gefundenen Orte in die Karte

Wählen Sie im Bereich unter dem Textfeld des Dialogfelds Suchen einen oder mehrere Orte aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann den Befehl In die Karte verschieben aus. Wählen Sie einen Ort aus und wählen Sie anschließend einen zusammenhängenden Bereich von Elementen aus, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, oder wählen Sie nicht nebeneinander liegende Elemente aus, indem Sie die STRG-TASTE gedrückt halten.
Seitenanfang

##### So löschen Sie alle gefundenen Orte aus der Liste

Klicken Sie oben im Dialogfeld auf die Schaltfläche Löschen oder bewegen Sie die Maus über den Bereich unter dem Textfeld des Dialogfelds Suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann den Befehl Alle löschen aus.
Seitenanfang