Buscar lugares, direcciones o ubicaciones | Retroalimentación Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema

Se utiliza Buscar para encontrar nombres de lugares, direcciones y ubicaciones, y navegar hacia ellos en el mapa. ArcGIS Explorer enumera los nombres de los elementos que se encuentran con Buscar en el área de la ventana justo debajo del cuadro de búsqueda. Se agrega un gráfico temporal al mapa para el primer elemento encontrado en esa ubicación del mapa, y se marca la casilla de verificación asociada con ese elemento. Si solo se encuentra un único elemento, el mapa navega hasta esa ubicación. A medida que busca lugares, los resultados obtenidos se agregan a la parte superior de la lista. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, la primera búsqueda fue "Roma" y la segunda, "París":

##### ¿Qué desea buscar?

- Un lugar por nombre
- Una dirección
- Una ubicación con el uso de coordenadas

##### ¿Qué desea hacer con las ubicaciones que devuelve la opción Buscar?

- Ir a la ubicación de una de ellas
- Eliminar algunas
- Mover una o todas al mapa
- Eliminar todas

##### Para buscar un lugar por nombre

En general, aparece primero la ubicación más común asociada con un nombre no calificativo; por ejemplo, si especifica "Roma" o "París", aparecerá "Roma, Italia" o "París, Francia", en vez de un lugar menos conocido; sin embargo, si sabe de otro nombre calificativo de unidad administrativa que permita restringir su búsqueda, puede escribirlo. Por ejemplo, podría especificar "Rome, Nueva York" o "Paris, Texas" para buscar esas dos ubicaciones en los Estados Unidos. Con una unidad administrativa más general se pueden producir más resultados, por ejemplo, si especifica "Muncie, Estados Unidos" aparece una lista con todos los pueblos y ciudades de Estados Unidos llamados Muncie. La cantidad máxima de lugares que encuentra Buscar es 200.

##### Buscar aeropuertos internacionales

Además de nombres de lugares, puede especificar nombres de aeropuertos o su código estándar de tres letras para la IATA, sigla de International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) o de cuatro letras para la OACI, sigla de International Civil Aviation Organization (Organización de Aviación Civil Internacional). Por ejemplo:

SFO |
NRT
LGA
LAX
JFK
EWR
CLT
CDG

##### Buscar lugares de interés

Los lugares de interés conocidos se pueden buscar simplemente escribiendo el nombre. Incluya el nombre del país o de la ciudad, si los conoce. Por ejemplo:

- Big Ben, Reino Unido
- Torre Eiffel, París
- Monte Everest

##### Buscar códigos postales de Estados Unidos

Puede encontrar la ubicación de un código postal de cinco dígitos de Estados Unidos si lo escribe en el cuadro de búsqueda. Buscar muestra la extensión del área del código postal alrededor del punto de este.
Volver arriba

##### Para buscar una dirección

Puede buscar la ubicación de direcciones en los Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y gran parte de Europa. Además, la búsqueda de direcciones tiene cobertura parcial en muchos otros países de África, Asia y el Pacífico, y América del Sur. Consulte la Documentación de servicios de Microsoft Bing para obtener más información acerca de la cobertura y precisión de la búsqueda de direcciones.

El formato estándar para escribir una dirección en los Estados Unidos es:
`, , ,`
Tenga en cuenta el uso y la posición de las comas y de todos los parámetros. Si no son necesarios, por ejemplo, un código postal puede reemplazar los parámetros , ; esto se recomienda para reducir la ambigüedad y proporcionar el medio para lograr un resultado más preciso. Esto es especialmente cierto en las direcciones que no pertenecen a los Estados Unidos. El formato estándar para estas direcciones es similar al formato de EE.UU.:
`, , , ,`

Puede buscar la intersección de dos calles mediante el uso de un carácter ampersand entre dos nombres de calle, por ejemplo:
`& ,`

##### Acelerar las búsquedas de direcciones

Tenga en cuenta la inclusión del parámetro . Al incluirlo, puede obtener tiempos de recuperación significativamente más rápidos. Otra forma de optimizar la velocidad es cambiar el idioma del país en donde se encuentra la dirección que está buscando. Por ejemplo, si tiene una dirección japonesa, cambie a la versión en idioma japonés y después de que se reinicie la aplicación, especifique la dirección o las direcciones que desea encontrar.

##### Cambiar el idioma de la aplicación

Haga clic en el Botón de ArcGIS Explorer y, a continuación, en el botón Opciones de ArcGIS Explorer. Elija el idioma en la parte inferior del cuadro de diálogo. ArcGIS Explorer se reiniciará y su interfaz de usuario y sistema de ayuda reflejarán el idioma que eligió.

##### Notas adicionales

Para obtener coincidencias de direcciones (también denominadas geocodificación) correctamente al nivel del domicilio, la dirección debe incluir una combinación de campos específica.

A continuación se presentan posibles combinaciones para obtener coincidencias de geocodificación con éxito:

- Dirección de la calle (número de domicilio y calle, o casilla de correo), ciudad, estado/provincia

- Dirección de la calle (número de domicilio y calle, o casilla de correo), código postal

- Dirección de la calle (nombre de la calle únicamente), intersección, ciudad, estado

- Dirección de la calle (nombre de la calle únicamente), intersección, código postal

Volver arriba

##### Para buscar una ubicación especificando las coordenadas

Si en el cuadro de texto que está en la parte superior del cuadro de diálogo introduce coordenadas en vez de un nombre de lugar o una dirección y presiona Entrar, o hace clic en el botón Buscar y las coordenadas son válidas, ArcGIS Explorer crea un elemento temporal y navega hasta esa ubicación. Si especifica una coordenada que representa un punto de ubicación (en vez de una zona o un cuadrado de una cuadrícula) se situará a una altitud de 2 km sobre la elevación de la superficie de la coordenada. Después de especificar la ubicación, puede mover el elemento temporal al mapa haciendo clic con el botón derecho sobre él y seleccionando Mover al mapa.

##### Cómo especificar coordenadas

Puede especificar la ubicación como par de coordenadas de latitud y longitud, una ubicación de una cuadrícula militar de referencia (MGRS), o una ubicación de una cuadrícula nacional de Estados Unidos (USNG). Además, la ubicación estará posicionada correctamente sin importar las unidades que eligió para mostrar en el área de estado en la parte inferior del mapa. Por ejemplo, puede escribir un par de coordenadas de latitud y longitud y se encontrará la ubicación, incluso si decidió mostrarla en la parte superior de una cuadrícula de referencia MGRS o USNG.

Latitud y longitud
- Los pares de latitud (Norte/Sur) y longitud (Este/Oeste) indican uno de los tipos de coordenadas que puede especificar para Ir a una ubicación. Las coordenadas esféricas no siempre se especifican en este orden, por lo tanto, recuerde escribirlas en este orden cuando las escriba en el cuadro de diálogo. Primero se debe escribir la latitud. Por ejemplo, si alguien le pide que trace 17.1325 -60.666 en el mapa, pregúntele si estas coordenadas están en el orden de longitud/latitud o latitud/longitud. El único modo de saber el orden de las coordenadas es si tienen las letras E, O, N, S para indicar el hemisferio.
- Sin importar si utiliza Grados decimales (GD), Grados minutos segundos (GMS), Grados minutos decimales (GMD) o Grados minutos segundos decimales (GMSD), las coordenadas se pueden escribir mediante un signo menos antes del valor numérico para indicar el cuadrante Occidental o Sur.
- Los valores en las coordenadas GMS se pueden separar con los caracteres especiales ° ' " (como cuando pega coordenadas que copió de otros cuadros de diálogo o aplicaciones que utilizan esos caracteres) o espacios. Un espacio entre las coordenadas DMS se interpreta como un cambio hacia un tipo de unidad nueva: por ejemplo, grados minutos segundos.
- Ya sea si utiliza GD, GMS, GMD o GMSD en el cuadro de diálogo, las coordenadas se pueden escribir en cualquier formato de latitud/longitud, y se convertirán automáticamente para que coincidan con el formato elegido.
- Si utiliza GMS, las coordenadas que ingresa siempre se convierten para poder utilizar E, O, N, S para indicar los cuadrantes y reciben los caracteres especiales ° ' ".
A continuación se presentan coordenadas de latitud/longitud con formato válido:

Latitud | Longitud
45 | -45
45°30'30"N | 45°30'30"O
45 30 30 N | 45 30 30 O
45.50833 | -45.50833

Sistemas de coordenadas de una cuadrícula: MGRS y USNG
- La siguiente lista contiene ubicaciones de posición con formato válido del sistema de cuadrícula militar de referencia de Estados Unidos (MGRS) y de cuadrícula nacional de los Estados Unidos que se especifican en el cuadro de búsqueda de coordenadas. Las ubicaciones de posición pueden incluir espacios. Con el objeto de buscar coordenadas de manera correcta utilizando estos sistemas, elija el formato de coordenadas adecuado en la lista desplegable Coordenadas en el grupo Unidades, ubicado dentro de la ficha Visualización de la cinta.

  Ejemplo | Ubica un punto con una precisión de | Número de dígitos | Caracterización
  18SUH | 100.000 metros | 0 | tamaño de un área regional
  18SUH64 | 10.000 metros | 2 | tamaño de una ciudad
  18SUH6743 | 1.000 metros | 4 | tamaño de un vecindario
  18SUH678432 | 100 metros | 6 | tamaño de un campo de fútbol
  18SUH67894321 | 10 metros | 8 | tamaño de una casa modesta
  18SUH6789043210 | 1 metro | 10 | una plaza de estacionamiento

  ##### Notas sobre el uso de sistemas de coordenadas por cuadrícula

  - Si especifica una coordenada MGRS o USNG con 3 ó 5 caracteres alfanuméricos para localizar una Designación de una zona en una cuadrícula, por ejemplo 18S, o una identificación de 100.000 metros cuadrados, 18SUH, ArcGIS Explorer acercará para que se vea toda la zona o el cuadrado.
  - Las coordenadas de MGRS/USNG cuya longitud alfanumérica no sea de 3 ó 5 se tratan como puntos exactos y ArcGIS Explorer las acercará para que el punto de coordenada esté en la ubicación de destino.
  - Especifique las designaciones de la zona de una cuadrícula en menos de 10, por ejemplo 04Q, primero con un 0 (cero).
  - Más información sobre MGRS o USNG

Volver arriba

##### Para ir a una ubicación encontrada

Haga doble clic en el nombre de la ubicación en el área que aparece debajo del cuadro de texto, en el cuadro de diálogo Buscar. Según la configuración de la opción Animación para Ir a de la página Generales del cuadro de diálogo Opciones de ArcGIS Explorer, la aplicación volará o simplemente se desplazará a la ubicación. Tenga en cuenta que si especifica la opción de vuelo en la Animación para ir a, puede tardar más en ir de un punto a otro. Puede modificar las características de la animación de vuelo mediante la configuración de las opciones de Características de vuelo.
Volver arriba

##### Para eliminar algunas de las ubicaciones encontradas

Seleccione una o más ubicaciones encontradas en el área debajo del cuadro de texto del cuadro de diálogo Buscar, haga clic con el botón derecho del ratón y elija la opción Eliminar. Para seleccionar un rango adyacente de elementos, seleccione una ubicación, mantenga presionada la tecla Mayús y luego haga clic en el último elemento del rango. Para seleccionar elementos no adyacentes, mantenga presionada la tecla Control y haga clic en cada uno.
Volver arriba

##### Para mover las ubicaciones encontradas que ha seleccionado al mapa

Seleccione una o más ubicaciones encontradas en el área debajo del cuadro de texto del cuadro de diálogo Buscar, haga clic con el botón derecho del ratón y elija la opción Mover al mapa. Seleccione una ubicación y mantenga presionada la tecla Mayús para seleccionar un rango adyacente de elementos, mantenga presionada la tecla Control para seleccionar varios elementos no adyacentes.
Volver arriba

##### Para eliminar todas las ubicaciones encontradas de la lista

Haga clic en el botón Borrar que aparece en la parte superior del cuadro de diálogo o mueva el ratón sobre el área que aparece debajo del cuadro de texto del cuadro de diálogo Buscar, haga clic con el botón derecho del ratón y luego elija Eliminar todos. .
Volver arriba