座標系 | フィードバック E-mail で送信 印刷

##### 座標系について

座標系は固定の基準フレームワークであり、領域の表面上に重ね合わせて領域内のフィーチャの場所を指定します。地球の球面上のオブジェクトの位置は地理座標で計測されます。緯度と経度によって地球上の位置を正確に特定できますが、1 度の緯度と 1 度の経度で表される距離は同じではありません。赤道上でのみ、両者が表す距離がほぼ同じになります。計測の問題を克服するため、3 次元地理座標から 2 次元投影座標にデータを変換することがよくあります。 マップ投影について

座標系（地理または投影）は、実世界での位置を定義するためのフレームワークを提供します。ArcGIS Explorer では、座標系は、異なるデータセットの地理的位置を共通の座標フレームワークに自動的に統合して表示、分析するための方法として使用されています。

##### ArcGIS Explorer で座標系を操作する手順

ArcGIS Explorer には 2D 座標系と 3D 座標系用の 2 つのプロパティ シートがあり、座標系と地理座標系変換方法を選択できます。

2D 座標系のプロパティ シートでは、座標系と、マップが 2D 表示モードの場合にレイヤをマップ座標系に投影するときに使用する地理座標系変換方法を選択できます。3D 座標系のプロパティ シートでは、マップが 3D 表示モードの場合にレイヤをマップ座標系に投影するときに使用する地理座標系変換方法を選択できます。

##### 座標系のプロパティを表示する手順

1. （ArcGIS Explorer ボタン）をクリックします。
2. [マップ プロパティ] をクリックします。
3. [3D 座標系] または [2D 座標系] を選択します。

##### 3D 座標系

[マップ プロパティ] ダイアログの [3D 座標系] を使用して、マップ上の各レイヤの地理座標系変換方法を指定できます。これによって、マップを 3D 表示モードで表示する場合にマップの座標系にレイヤが投影されます。 地理座標系変換方法および適切な変換方法の選択方法について（英語）

北米大陸に関連するほとんどの場合、[変換] ドロップダウン リストにはほぼ同じような変換方法が表示されます。これらの変換方法やデータに慣れていない場合、次のガイドラインに従って、使用する変換方法を NAD_1983_To_WGS_1984 の中から決定します。

1. NAD_1983_To_WGS_1984_1 - 北米大陸全体
2. NAD_1983_To_WGS_1984_2 - アリューシャン列島
3. NAD_1983_To_WGS_1984_3 - ハワイ
4. NAD_1983_To_WGS_1984_4 - NAD_1983_To_WGS_1984_5 を代わりに使用します。NAD_1983_To_WGS_1984_4 変換方法は使用されなくなりました。
5. NAD_1983_To_WGS_1984_5 - 合衆国本土
6. NAD_1983_To_WGS_1984_6 - カナダ、ケベック州
7. NAD_1983_To_WGS_1984_7 - カナダ、サスカチュワン州
8. NAD_1983_To_WGS_1984_8 - カナダ、アルバータ州
9. NAD_1983_To_WGS_1984変換方法を決定する方法について（英語）

##### 2D 座標系

[マップ プロパティ] ダイアログの [2D 座標系] プロパティ シートを使用して、マップを表示する座標系、およびマップ上の各レイヤの地理座標系変換方法を選択します。これによって、マップを 2D 表示モードで表示する場合にマップの座標系にレイヤが投影されます。

マップの表示に使用する座標系が見つからない場合、[座標系] ドロップダウン リストから<その他 ...>を選択します。投影座標系と地理座標系のリストが表示されます。
[検索] ボックスで座標系の名前または名前の一部を入力できます。ダイアログ ボックスには、検索文字列と一致する座標系のみが表示されます。

##### レイヤの座標系を確認する手順

1. [コンテンツ] ウィンドウでレイヤを右クリックし、レイヤのコンテキスト メニューで [プロパティ...] を選択します。
2. [レイヤ プロパティ] ダイアログで、[ソース データ] をクリックします。
3. [レイヤ サマリ] セクションにレイヤの座標系がリストされます。

##### 注意

表示されているマップの地理座標系とレイヤの地理座標系が異なる場合、変換を行って、マップ内のデータを位置合わせする必要があります。変換を実行可能な場合、変換方法がドロップダウン リストに表示されます。

ArcGIS Explorer 投影エンジン拡張パック（Projection Engine Expansion Pack）には追加の変換方法が用意されています。

GIS 技術者を対象とした投影の基本について（英語）