マップの座標単位と距離単位の設定 | フィードバック E-mail で送信 印刷

[表示] タブの [単位] グループには、マップの座標単位と距離単位を制御する 2 つのコントロールがあります。[座標] リストからアイテムを選択するか、または <その他...> をクリックして投影座標系を選択することで、座標タイプを指定できます。

- 度 分 秒
- 度 分 秒（10 進）
- 分（10 進）
- 度（10 進）
- MGRS（Military Grid Reference System）
- USNG（U.S. National Grid）
- <その他...>

[座標] では、アプリケーションの次の領域に表示される単位を制御できます。

- マップ ディスプレイの一番下にある位置情報領域
- [計測] ダイアログで [ポイント] ツールを使用する場合
- すべてのメモのビューの範囲とポイント メモの位置に関連付けられている座標

[距離] リストから距離の単位を選択できます。

- フィート、マイル
- メートル、キロメートル

[距離] では、アプリケーションの次の要素に表示される単位のタイプを制御します。

- 3D 表示モードにおける観測点の高度。この情報は、マップ ディスプレイの一番下にある位置情報領域内の座標の横に表示されます。
- 縮尺記号の単位。縮尺記号はマップ ディスプレイの右下隅に表示されます。
- [メモ プロパティ] ダイアログ内でポイント メモをサーフェスから任意の高さで配置する場合（3D 表示モードのみ）。

[距離] 設定では、ステータス領域に表示される観測点の高度の単位と縮尺記号の単位を制御します。

MGRS（Military Grid Reference System） または USNG（U.S. National Grid） の詳細