面積と距離の計測および標高の測定 | フィードバック E-mail で送信 印刷

[計測] ツールを使うと、サーフェスの面積、線分長、マルチセグメント ラインの全長、およびポイントの位置と標高を測定することができます。各計測の前後に、長さの単位または面積の単位を設定または変更できます。これらの単位は、暗黙的に既存の計測単位を変換します。このツールではマップ上にメモとして測定値を追加することもできます。

##### 計測を行う手順

1. 使用するツールを選択します。
2. マウス ポインタをマップの上に移動し、必要に応じてクリックします。たとえば、ポイント計測ツールを使用してマップ上をクリックすると、そのポイントの位置および標高が測定されます。ライン、エリアの場合は、頂点ごとにマップ上で 1 回クリックし、ダブルクリックしてライン、エリアの描画を終了します。
   計測結果が、ツールの下のボックスに表示されます。

##### 計測をしながらマップを移動する手順

- 計測の対象となるものが、現在のマップ範囲内に完全に含まれていないことがあります。たとえば、道路や土地区画が表示範囲を超えている場合などです。距離や面積の累積値を維持しつつ、計測をしながらマップを移動するには、マウスの左ボタンを押したまま、目的の方向へマップの画面を移動します。目的の位置に到達したら、マウスの左ボタンでマップをクリックして計測を再開します。

##### 単位を変更する手順

- 計測を行う前または後のいずれかに、適切な単位を設定します。計測を行った後に単位を変更した場合は、レポート エリア内で現行の単位が、新規に選択した単位に変換されます。

##### 座標単位を変更する手順

- [計測] を使用して座標や標高などのポイント位置についての情報を検索すると、マップの現在の座標単位で情報が報告されます。[表示] タブの [単位] グループでこれらの単位を設定できます。

  ##### 測定値をメモとして保存する手順

  1. ツールを選択し、計測を実行します。
  2. [コンテンツに追加] ボタンを押します。結果が [コンテンツ] ウィンドウ内の最上位に表示されます。計測タイプに応じて、以下のいずれかの形式のデフォルト名が使用されます。

     計測されたエリア（面積と単位） 計測されたライン（ライン長と単位） 計測されたポイントの座標値 |
     メモのタイトルを変更するには、そのメモのコンテキスト メニューで [名前の変更] を選択するか、そのメモを 2 回クリックします。