ディレクションの検索 | フィードバック E-mail で送信 印刷

[ディレクション] では、ある場所から別の場所へのドライブ ディレクションを設定します。結果は、マップ上に表示可能または印刷可能な 2 地点間のルートになります。結果として設定されるルートはポイント位置のリストから構成されます。各ポイント位置は、そのポイントにおける各国語版のドライブ インストラクションを保持しています（インストラクションは、ターン [該当する場合]、移動距離、通行する道路で構成されます）。

ディレクションの検索は、米国、カナダ、メキシコ、およびヨーロッパの大部分で行うことができます。さらに、オーストラリアやニュージーランドの他、アフリカ、アジア太平洋、南米の多くの国でも部分的に対応しています。詳細については、Microsoft Bing サービスのドキュメントをご参照ください。

##### 出発地点と到着地点を指定する手順

出発地点（[出発地点:]）と到着地点（[到着地点:]）は次のようないくつかの方法で指定できます。

- [位置の取得] ボタン をクリックし、マップ上の位置をクリックします。
- 出発地点の住所、地名、または座標位置を入力します。座標はどのタイプの座標単位でも指定できます。
- [コンテンツ] ウィンドウから目的のボックスまで、ポイント位置についてのメモをドラッグします。

##### ドライブ ディレクションをカスタマイズする手順

移動距離が報告される単位、最速または最短ルートを検索するかどうか、およびドライブ ディレクションの表示言語を指定できます。

##### ドライブ ディレクションを生成して操作する手順

[ディレクションの取得] ボタンをクリックしてディレクションの作成を開始します。

ディレクションが生成されると、「<出発地点> ～ <到着地点>」という名前のフォルダ、ドライブ距離、ドライブ時間が表示されます。トップレベル フォルダのすぐ下に、そのルートについての 1 行のメモが表示されます。ルートの下には、目的地に到達するまでの経由地点および右折/左折地点を含むフォルダが表示されます。

ディレクションに関連する任意のアイテムを選択し、[ツール] タブのコントロールを使用するかアイテムを右クリックしてショートカット メニューを使用することで、次の操作を実行します。

選択するアイテム | 操作の対象
| [メイン] フォルダ、[ストップ] フォルダ、[ドライビング ディレクション] フォルダ | フォルダ
| [ルート]、[出発] 位置、[到着] 位置 | ポイントと行のメモ
| 右折/左折地点 | ビュー

##### ドライブ ディレクションをポップアップ ウィンドウに表示する手順

マップ上でルートをクリックし、[コンテンツ] ウィンドウでルート を右クリックして [ポップアップの表示] を選択するか、ルートを選択して [ツール] タブの [ポップアップの表示] を選択します。

##### ドライブ ディレクションを印刷する手順

ポップアップ ウィンドウにディレクションを表示し、ページの一番上にある [印刷...] ボタンをクリックします。