测量面积和距离以及确定高程 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

“测量”面板提供了一系列可用于确定表面面积、矢量长度、多段线的总长度以及点的位置和高程的工具。在每次测量前后，您都可以设置或更改长度单位或面积单位，从而隐式地转换现有测量结果。该面板还提供了一个将测量结果作为注释添加到地图上的工具。

##### 进行测量

1. 选择要使用的工具。
2. 将鼠标指针移到地图上，然后根据情况单击。例如，使用“点”位置工具进行单击将提供该点的位置和高程信息；对多段线或多边形的每个顶点各单击一次，然后双击来指示所有线型或多边形即完成测量。
   测量结果会显示在工具下面的区域中。

##### 测量时移动地图

- 您可能会发现要测量的对象没有完全包含在地图的当前范围内；例如，街道或地块可能会超出可见范围。要在测量时移动地图，同时仍然保持累积的总距离或面积，只需按住鼠标右键并向所需方向平移地图即可。到达理想位置后，以鼠标左键单击地图即可恢复测量。

##### 更改单位

- 可在测量前后设置合适的单位。如果在测量后更改单位，则报告区域中显示的当前单位将转换为新选择的单位。

##### 更改坐标单位

- 使用测量 面板查找某个点位置的信息（如该点的坐标和高程）时，报告结果时采用的单位为地图的当前坐标单位。可以在显示 选项卡的单位 组中设置这些单位。

  ##### 将测量结果存为注释

  1. 选择一个工具并执行测量。
  2. 按下添加到地图 按钮。测量结果即会添加到内容 窗口的顶部，并成为第一个项目且处于选中状态，而且根据不同的测量类型，还会生成以下某种形式的默认名称：

     测量面积（面积和单位）。 测量线（线和单位）。 测量点的坐标。 |
     要更改注释的标题，请在注释的上下文菜单中选择重命名 或连续单击注释两次。