查找地点、地址或位置 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

查找 可搜索地名、地址和位置并在地图上导航到这些项目。ArcGIS Explorer 会在输入框正下方的窗口区域中列出查找 所返回的项名称。所找到的第一项的临时图形将添加到地图中的该位置，与该项关联的复选框将被选中。如果只找到一项，则地图会导航到该位置。连续搜索多个地点时，返回的结果将被添加到列表的顶部；例如，在下图中，第一次搜索的是“Rome”，第二次搜索的是“Paris”：

##### 您想查找什么？

- 按名称查找地点
- 地址
- 使用坐标查找位置

##### 您要对“查找”返回的位置执行什么操作？

- 转到其中某个位置
- 删除某些位置
- 将某个位置或所有位置移动到地图
- 删除全部位置

##### 按名称查找地点

通常，与非限定名称相关联的最常见位置将首先列出，例如，如果指定“Rome”或“Paris”，则会列出“Rome, Italy”或“Paris, France”，而不是不太常见的地点；但是，如果您知道其他可缩小搜索范围的限定性行政单位名称，则可输入该名称。例如，可以指定“Rome, New York”或“Paris, Texas”来查找这两个处于美国的地点。行政单位越普通，产生的结果就会越多，例如，如果指定“Muncie, United States”，则会列出美国所有名为 Muncie 的城镇和城市的列表。查找 功能最多可返回 200 个地点。

##### 查找国际机场

除了地名，还可以指定机场名称或者国际航空运输协会 (IATA) 制定的标准三字代码或国际民间航空组织 (ICAO) 制定的标准四字代码，例如：

SFO |
NRT
LGA
LAX
JFK
EWR
CLT
CDG

##### 查找名胜古迹

只需输入著名名胜古迹的名称，即可将其找到。包括国家/地区或城市名（如果已知）。例如：

- Big Ben, UK
- Eiffel Tower, Paris
- Mt Everest

##### 查找美国邮政编码

可以通过在输入框中输入五位数的美国邮政编码来查找位置。查找 会显示该邮政编码点覆盖的邮政编码区域范围。
页首

##### 查找地址

您可查找美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰以及欧洲大部分地区的地址位置。此外，地址查找也覆盖了非洲、亚太地区和南美洲许多其他国家/地区的部分区域。有关地址查找覆盖范围和精确性的详细信息，请参阅 Microsoft Bing 服务文档。

输入美国境内地址的标准格式为：
`<门牌号> <街道名称>, <城市>, <州>, <邮政编码>`
请注意逗号和所有参数的使用和位置；虽然并非必须使用这些参数，例如邮政编码可以代替“<城市>, <州>”参数，但是强烈建议您使用它们来减少不明确的信息，同时有助于获得更准确的查找结果。尤其对美国之外的地址更是如此。美国之外的地址的标准格式与美国地址的格式类似：
`<门牌号> <街道名称>, <城市>, <州/省/行政区>, <邮政编码>, <国家/地区>`

您可在两个道路名称之间使用“与”(&) 字符来查找两条街道的交叉点，例如：
`<街道名称 1> & <街道名称 2>, <城市>`

##### 加快地址搜索

注意，包括 <国家> 参数。包括该参数能明显缩短检索时间。要查找的地址属于哪个国家，就切换到对应国家的语言，也可以优化查找速度。例如，如果要找的是日本地址，可切换到日语版，在应用程序重新启动后，即可指定要查找的地址。

##### 更改应用程序的语言

单击 ArcGIS Explorer 按钮 ，然后单击 ArcGIS Explorer 选项 按钮。在该对话框的底部选择语言。ArcGIS Explorer 将重新启动，其用户界面和帮助系统将以您选择的语言显示。

##### 补充说明

为了在门牌级地址匹配（也称为地理编码）成功，地址必须包含这些字段的某种组合。

成功实现地理编码的可能组合如下：

- 街道地址（门牌号和街道，或邮政信箱）、城市、州/省

- 街道地址（门牌号和街道，或邮政信箱）、邮政编码

- 街道地址（仅街道名称）、十字路、城市、州

- 街道地址（仅街道名称）、十字路、邮政编码

页首

##### 通过指定坐标查找位置

如果在对话框顶部的文本框中输入的是坐标而不是地名或地址，并按 Enter 或单击查找 按钮 ，而且输入的坐标有效，则 ArcGIS Explorer 会创建一个临时项目并导航到该位置。如果指定了表示点位置的坐标（而不是网格区或方块），您将被定位到该坐标地表上方 2km 的位置。指定位置后，可以通过右键单击临时项并选择移动到地图 将临时项移动到地图。

##### 指定坐标

可通过纬度和经度坐标对、“军事网格参考系统”(MGRS) 网格位置或“美国国家网格”(USNG) 位置来指定位置。此外，无论您选择在地图底部的状态区域显示哪些单位，都会正确定位位置。例如，即使已选择在 MGRS 或 USNG 参考网格上显示位置，您也可以输入纬度和经度坐标对，且会找到该位置。

纬度和经度
- 纬度（北/南）和经度（东/西）对是一种可在“转到位置”中指定的坐标类型。球面坐标并不总是以此顺序指定，因此在以此顺序输入坐标的对话框中输入坐标时要格外注意。必须先输入纬度。例如，如果有人要求您在地图上标出 17.1325 -60.666，请询问他们这些坐标是经度/纬度顺序还是纬度/经度顺序。通过坐标本身分辨顺序的唯一方式是看它们是否包含用于表示相应半球的 E、W、N、S 字符。
- 无论使用“十进制度”(DD)、“度分秒”(DMS)、“度十进制分”(DDM) 还是“度分十进制秒”(DMDS)，都可以采用在数字值前面使用一个减号的形式来输入坐标，以指示西半球或南半球。
- DMS 坐标形式的值可以用特殊字符 ?' " 进行分隔（例如，当您从其他使用这些字符的对话框或应用程序粘贴坐标时）或用空格进行分隔。DMS 坐标之间的空格将被解释成更改为新单位类型，例如，度 <后跟空格> 分 <后跟空格> 秒。
- 无论在对话框中使用的是 DD、DMS、DDM 还是 DMDS，均可以任意一种纬度/经度格式输入坐标，它们将被自动转换为与所选格式相匹配的格式。
- 使用 DMS 时，您输入的坐标会始终转换为使用 E、W、N、S 来指示各个半球，并会添加 ° ' " 特殊字符。
以下为格式正确的纬度/经度坐标：

纬度 | 经度
45 | -45
45°30'30"N | 45°30'30"W
45 30 30 N | 45 30 30 W
45.50833 | -45.50833

网格坐标系：MGRS 和 USNG
- 以下列表包含格式正确的?美国军事网格参考系统?MGRS) 和?美国国家网格?USNG) 地点位置，这些位置可在坐标输入文本框中指定。地点位置可包含空格。为了使用这些系统顺利查找坐标，请在“功能区”的“显示”选项卡上，从“单位”组的“坐标”下拉列表中选择适当的坐标格式。

  示例 | 点的定位精度 | 位数 | 描述
  18SUH | 100,000 米 | 0 | 地区性区域的大小
  18SUH64 | 10,000 米 | 2 | 城市的大小
  18SUH6743 | 1000 米 | 4 | 住宅区的大小
  18SUH678432 | 100 米 | 6 | 足球场的大小
  18SUH67894321 | 10 米 | 8 | 普通住宅的大小
  18SUH6789043210 | 1 米 | 10 | 停车位范围内

  ##### 使用网格坐标系的注意事项

  - 如果指定 3 或 5 个字母数字字符的 MGRS 或 USNG 坐标来定位网格区编码（如 18S）或 100000 米方块标识（如 18SUH），ArcGIS Explorer 将适当缩放以使整个区域或方块可见。
  - 字母数字长度不是 3 或 5 的 MGRS/USNG 坐标会被视为精确点，ArcGIS Explorer 将进行缩放以使坐标点位于目标位置处。
  - 指定的网格区编码不超过 10 个字符且带前导 0（零），例如 04Q。
  - 了解有关 MGRS 或 USNG 的详细信息

页首

##### 转至找到的位置

双击位于查找 对话框的文本框下方区域中的位置名称。应用程序将飞行或直接移动到该位置，具体方式取决于您在 ArcGIS Explorer 选项 对话框的通用 页面上对转到动画 的设置。请注意，如果将转至动画 指定为从一点飞行到另一点，可能需要更长的时间。通过设置飞行特征 选项可以优化飞行动画的特征。
页首

##### 删除某些找到的位置

在查找 对话框的文本框下方区域中选择一个或多个找到的位置，单击鼠标右键，然后选择删除。要选择一组相邻的项目，请选择一个位置，按住 Shift 键，再选中范围中的最后一个项目；要选择多个不相邻的项目，请在每次选择时按住 Ctrl 键。
页首

##### 将所选的找到位置移动到地图

在查找 对话框的文本框下方区域中选择一个或多个找到的位置，单击鼠标右键，然后选择移动到地图。选择一个位置，再按住 Shift 键后可选择一组相邻项目；按住 Ctrl 可选择多个不相邻项目。
页首

##### 从列表中删除所有找到的位置

单击对话框顶部的清除 按钮，或将鼠标移动到查找 对话框的文本框下方的区域中，然后单击鼠标右键，再选择全部删除。.
页首