ArcGIS Explorer 中的缓存管理 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

ArcGIS Explorer 使用两种类型的缓存：内存缓存和磁盘缓存。

##### 内存缓存

内存缓存是指分配一定量的物理内存 (RAM) 供 ArcGIS Explorer 使用。为获得最佳性能，可以为所使用的每种数据类型设置内存分配量。例如，如果您的 3D 视图包含许多高程数据源和很少的 3D 要素，则可以为高程图层分配较多的 RAM。通常，通过合理设置内存缓存，交互性能较差的 ArcGIS Explorer 文档会有很大改善。

##### 按 3D 数据类型配置内存缓存

1. 单击 ArcGIS Explorer 按钮。
2. 单击 ArcGIS Explorer 选项。
3. 单击高级。
4. 在缓存管理 区域中，单击 3D 存储器缓存选项...。
5. 为每种内存类型输入内存分配值（以兆字节为单位）。
6. 每种类型的当前内存使用情况及所分配大小的百分比，均在每个项目旁边的文本框和水平图上详细列出。
7. 单击 ArcGIS Explorer 选项 对话框上的“确定”。

提示

- 总内存缓存大小会按各个设置的总和自动进行计算。
- 总内存缓存大小不应超过物理内存 (RAM)。
- 这些值将用于 ArcGIS Explorer 以后的所有会话，因此在设定内存缓存时，应考虑到将使用的所有 ArcGIS Explorer 地图。
- ArcGIS Explorer 不会为各种数据类型自动平衡内存分配。如果为某特定数据类型分配很少内存并随后创建使用该数据类型的文档，则在尚有很多物理内存时 ArcGIS Explorer 即开始启动数据分页。

##### 磁盘缓存

磁盘缓存会为 ArcGIS Explorer 中的每个图层创建一个临时目录或缓存，用于帮助高效地显示和导航数据。磁盘缓存存储的数据和信息使 ArcGIS Explorer 可通过控制详细程度来更好地管理您的环境。缓存的状态根据需要而定。在 ArcGIS Explorer 中导航图层时，您缩放的数据部分将根据需要缓存到磁盘上。重新访问这些区域将会更快，因为它们已经过缓存。图层的磁盘缓存的名称由其显示名称与全局唯一标识符 (GUID) 组合而成。保存 ArcGIS Explorer 文档或创建地图内容文件 (.nmc) 可确保不会由于疏忽而删除磁盘缓存，还可以保留指向缓存的链接供将来使用。当某图层的显示发生变化时，应用程序会自动删除该图层的磁盘缓存并重新计算。可以手动清除单个层的全部磁盘缓存，方法为单击工具 选项卡上组织 组的对话框启动器以显示管理图层对话框；然后选择要删除其缓存的图层，并单击清除缓存 按钮。

##### 刷新图层

将内容添加到非地球服务的地图时，您可以控制图层上要执行的缓存类型。在图层属性 对话框源数据 页面中的刷新选项 部分可选择如何刷新图层的缓存数据。可以为刷新缓存选择以下三个选项之一：

- 仅当第一次打开或访问图层时创建缓存
- 创建会话缓存，并在打开地图或添加图层时进行刷新
- 在会话期间以指定的时间间隔刷新缓存

了解有关图层的刷新选项的详细信息