显示经纬网或参考网格 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

在地图上使用网格可为参考和测量提供直角参考系。ArcGIS Explorer 提供了一种在地图上显示经纬网或参考网格的方法。

根据指定的坐标单位而定，您可以显示经纬网（如果选择地理坐标）或参考网格（如果选择美国国家网格或 MGRS）。

经纬网是可在地图上显示的经度线和纬度线所构成的网格。除了纬度和经度值外，还会显示具有重大地理意义的参考纬度及本初子午线的标签。请注意，对于经纬网，坐标值位于经纬网所显示的目标区域四周，而对于 UTM 网格 100000 米方格标识，坐标值处于参考网格所显示的目标区域中。
请注意，放大时经纬网和参考网格将提供更详细的信息和更精细的网格。了解有关 MGRS 或美国国家网格的详细信息。

##### 显示经纬网或参考网格

1. 在显示 选项卡的单位 组中，从坐标 下拉列表中选择一种坐标类型。
2. 选中网格 复选框。

可在 3D 或 2D 显示模式下显示经纬网或参考网格，但有一个例外情况。在 2D 显示模式下，如果地图的坐标系不是地理坐标系，将不会显示经纬网或参考格网。但常用的 Web 墨卡托和 Web 墨卡托辅助球体投影坐标系例外，对于这两种坐标系来说，在 2D 和 3D 模式下都会显示经纬网。