坐标系 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

##### 关于坐标系

坐标系是一个固定的参考框架，它附加在某个区域的表面，用于表示其中所包含要素的位置。地球球面上对象的位置采用地理坐标进行测量。虽然经纬度可以精确定位地球表面上的位置，但它们使用的并不是统一的测量单位；只有在沿着赤道测量时，经度的一度所表示的距离才近似等于纬度的一度所表示的距离。为了克服测量方面的困难，通常会将数据从三维地理坐标转换为二维投影坐标。 了解有关地图投影的详细信息

无论是地理坐标系还是投影坐标系均提供了一种用于定义真实世界位置的框架。在 ArcGIS Explorer 中，可以利用坐标系自动将不同数据集的地理位置集成到通用坐标框架中进行显示和分析。

##### 在 ArcGIS Explorer 中使用坐标系

ArcGIS Explorer 提供了两个属性表，可用来处理坐标系和地理变换，一个用于 2D 坐标系，另一个用于 3D 坐标系。

在 2D 坐标系属性表中，您可以选择当地图处于 2D 显示模式时，将图层投影到地图坐标系时要使用的坐标系和地理变换。在 3D 坐标系属性表中，您可以选择当地图处于 3D 显示模式时，将图层投影到地图坐标系时要使用的地理变换。

##### 显示坐标系属性

1. 单击 ArcGIS Explorer 按钮 。
2. 单击地图属性。
3. 选择 3D 坐标系 或 2D 坐标系。

##### 3D 坐标系

使用地图属性 对话框的 3D 坐标系，为地图上的各个图层指定地理变换。这可以确保当您在 3D 显示模式下显示地图时，图层将被投影到地图的坐标系。 从这篇来自“ESRI 支持”的基于 Web 的技术文章中了解有关地理变换以及如何正确选择地理变换的详细信息

在涉及北美大陆的大多数情况下，“变换”下拉列表中都会显示一组看上去非常相似的变换。如果您对这些变换或数据不太了解，可通过以下原则来确定要使用的 NAD_1983_To_WGS_1984 变换：

1. NAD_1983_To_WGS_1984_1 - 适用于整个北美大陆。
2. NAD_1983_To_WGS_1984_2 - 适用于阿留申群岛。
3. NAD_1983_To_WGS_1984_3 - 适用于夏威夷。
4. NAD_1983_To_WGS_1984_4 - 已由 NAD_1983_To_WGS_1984_5 取代；不应再使用 NAD_1983_To_WGS_1984_4 变换方法。
5. NAD_1983_To_WGS_1984_5 - 适用于美国 48 个相连的州。
6. NAD_1983_To_WGS_1984_6 - 适用于加拿大的魁北克省。
7. NAD_1983_To_WGS_1984_7 - 适用于加拿大的萨斯喀彻温省。
8. NAD_1983_To_WGS_1984_8 - 适用于加拿大的阿尔伯达省。
9. 从这篇来自“ESRI 支持”的基于 Web 的技术文章中了解有关如何确定要使用的 NAD_1983_To_WGS_1984 变换的详细信息

##### 2D 坐标系

使用地图属性 对话框的 2D 坐标系 属性表来选择用于显示地图的坐标系，并为地图上的各个图层选择一个地理变换。这可以确保当您在 2D 显示模式下显示地图时，图层将被投影到地图的坐标系。

如果未看到要用于显示地图的坐标系，可在坐标系 下拉列表中选择 <更多...>。您会看到投影坐标系 和地理坐标系 的列表：
可以在“搜索”框中输入坐标系的全名或部分名称。随后，对话框中便会仅显示匹配此搜索字符串的坐标系。

##### 确定图层的坐标系

1. 在内容 窗口中右键单击相应的图层，然后在该图层的上下文菜单中选择属性...。
2. 在图层属性 对话框中，单击源数据。
3. 图层摘要 部分会列出图层的坐标系。

##### 注

如果图层的地理坐标系与所显示地图的地理坐标系不相同，您需要使用某种变换来正确对齐地图中的数据。可供使用的变换会出现在下拉列表中。

ArcGIS Explorer 投影引擎扩展包 中提供了更多的变换。

从这篇来自“ESRI 支持”的技术文章中了解更多有关适用于 GIS 专业人员的投影基础知识