控制图层外观 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

可以对地图设置效果以控制图层外观。在内容 窗口中选择图层，您将会在工具 选项卡的效果 组中看到以下用于更改图层外观的功能：

| 透明度 | 透明度适用于任何符号表现类型，但在地图上相对于其他图层来说，绘制栅格图层时尤为有用。这允许您在查看栅格图层的同时查看其下面的图层。 ##### 调整图层的透明度 1. 在“内容”窗口中，选择要调整其透明度的图层。 2. 单击工具 选项卡上的透明度 按钮。 将会出现一个滑块，可通过移动它来调整图层的透明度，并且如果您在图层选项中进行了相应设置的话，您还可以调整它上面的图层。 3. 移动滑块可调整透明度。向上移动滑块时，图层的透明度会变大。
| 卷帘 | 使用“卷帘”工具可将您选择卷动的图层下面的图层显示出来，并且如果您在图层选项中进行了相应设置的话，还可以显示它上面的图层。此按钮可使您轻松快捷地查看特定图层下面的内容，而无需在内容 窗口中关闭它或对图层进行重新排序。 ##### 显示所选图层之下的图层 从内容 窗口中选择要卷动的图层或组图层，然后在地图上方移动光标。您会注意到光标会随鼠标指针放置位置的不同（地图顶部、底部、左侧或右侧）而变化。这使您可以选择图层的卷动方向。按住鼠标左键并沿鼠标指针指示的方向拖动。
| 增强 | 使用“增强”可调整栅格图层和影像服务的亮度、对比度和 gamma 值。 ##### 增强影像 1. 在“内容”窗口中，选择要增强显示效果的栅格或影像服务图层。 2. 在工具 选项卡上，单击增强 按钮。 将出现可用于调整影像亮度、对比度和 gamma 值的滑动条。 3. 移动滑块，并查看影像显示是否更新以反映变化。在 3D 模式下，释放滑块后，显示画面会进行更新。按下该按钮会将滑块重置为影像的默认设置。 通过增强影像，可以交互调整栅格图层的亮度 ()、对比度 () 或 gamma 值 ()，或者使栅格图层透明显示。这些增强适用于渲染的屏幕显示，而不适用于原始的栅格数据集值。亮度会增加影像的总体亮度（例如，使深色更浅，而使浅色更白），而对比度会调整最深色与最浅色之间的色差。以下示例是对影像的亮度和对比度做出了调整。 您还可以对影像显示应用 gamma () 拉伸。在准备要在计算机上显示的栅格数据时，gamma 指的是栅格数据集的中等灰度值之间的对比度。Gamma 对栅格数据集的黑色或白色值不会产生影响，而仅影响中间值。通过应用 gamma 校正，可以控制栅格数据集的总体亮度。如果 gamma 系数设置得太低，中间色调就会显得过深；不过，如果 gamma 系数设置得太高，中间色调就会显得过浅，而栅格数据集看起来就像经过漂白处理一样。Gamma 不仅会更改亮度，还会更改红色、绿色和蓝色之间的比例。 提示 在卷帘 工具选中的情况下，按住 Shift 键并单击鼠标可手动控制所选图层使其闪烁。只要按住鼠标，所选图层就处于关闭状态。闪烁对于时态变化检测（尤其是在不同时间拍摄的同一位置的卫星影像或航空照片）、数据质量比较以及其他您想在其中看到图层间差异的分析特别有用。由于人眼对快速交替显示的变化很敏感，所以可以利用这一光学现象使快速闪烁的图层间的差异看上去像是跳出来一样（电影术在早期实验中也利用了这种效应）。 如果卷动时按住 Ctrl 键，则将停留在“卷帘”模式下。如果要改为在不同的方向继续卷动（例如，在左/右卷动后进行上/下卷动），这会很有用。 使用卷帘时按住 Ctrl 和 Shift，可以使显示画面连续闪烁。