添加栅格数据 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

最简单的栅格数据由组织成行和列（或网格）的单元格（或像素）矩阵组成，其中每个单元格包含一个代表信息（如温度）的值。栅格数据可以是数字航空照片、卫星影像、数字图片，甚至可以是扫描的地图。
以栅格格式存储的数据可表示实际事务，如

- 专题数据（也称为离散数据），表示土地利用或土壤数据等要素
- 连续数据，表示温度、高程或光谱数据（如卫星影像和航空照片）等事务

专题栅格数据和连续栅格数据可以连同其他地理数据一起在地图上显示为图层。

虽然栅格数据的结构简单，但它却有极广泛的应用空间。在 ArcGIS Explorer 中，将栅格数据作为图层使用的情况可以分为以下几类：

- 栅格数据用作地理底图
- 在 GIS 中，栅格数据常用作其他要素图层的背景显示。例如，通过在其他图层之下显示的正射影像，地图用户可以有效地进行地图图层的空间对齐，并显示真实的对象及其他信息。栅格地理底图有三个主要来源，分别为航空摄影、卫星影像和扫描地图的正射影像数据。
  下面是用作道路数据的地理底图的栅格数据。
- 栅格数据用作地形图
- 栅格数据非常适于表示随地形（地表）连续变化的数据。它们提供了一种将连续性数据存储为地表的有效方法。而且，还可以提供一种间隔均匀的地表表示法。自地球表面测量的高程值是地形图最常见的应用，但是其他值，如降雨量、温度、浓度、人口密度也可用于定义可进行空间分析的地形。
  下面的栅格显示了高程 - 绿色表示较低的高程，红色、粉红色和白色单元格表示较高的高程。
- 栅格数据用作专题地图
- 表示专题数据的栅格可通过分析其他数据获得。常见的分析应用是按土地覆盖类别对卫星影像进行分类。从根本上说，此活动是将多光谱数据的值分成多个类别（如植被类型）并指定一个分类值。此外，通过对各种来源的数据（如矢量、栅格和地形数据）进行组合的地处理操作，也可以生成专题图。例如，可以通过地理处理模型来处理数据，创建适用于特定活动的栅格数据集。
  下面是一个显示土地利用的分类栅格数据集的示例。其中农业用褐色表示、水域用蓝色表示、裸露地用黄色表示、各种落叶和非落叶树林用绿色阴影表示，城市/已开发的土地用灰色表示。

##### 将栅格数据添加到地图中

在主页 选项卡的地图 组中，单击添加内容，然后单击栅格数据...。将显示一个可用于浏览查找栅格数据的对话框。

ArcGIS Explorer 支持多种栅格格式的显示，包括：Imagine 图像 (.img)、位图 (.bmp)、JPEG (.jpg, .jpeg)、便携式网络图形 (.png)、图形交换格式 (.gif)、标记图像文件格式 (.tif, .tiff)、ARC/INFO 与空间成像 BIL (.bil)、ARC/INFO 与空间成像 BIP (.bip)、ARC/INFO 与空间成像 BSQ (.bsq)、DTED Level 0-2 (.dted)、ERDAS 7.5 LAN (.lan)、ERDAS 7.5 GIS (.gis)、JP2 (.jp2)、MrSID (.sid)、RAW (.raw)、NTIF (.ntf)、USGS ASCII DEM (.dem)、X11 Pixmap (.xpm)、PC 栅格 (.map)、PCI Geomatics 数据库文件 (.pix)、JPC (.jpc)、J2C (.j2c)、J2K (.j2k)、HDF (.hdf)、BSB (.kap)、栅格产品格式 RPF、CIB、CADRG (.toc)、DIGEST ASRP & USRP (.img)。