Hinzufügen von Textdateien | Feedback Inhalt per E-Mail senden Inhalt drucken

Verwenden Sie den "Assistenten Textdatei hinzufügen", um Inhalte einer ArcGIS Explorer-Karte mit verknüpften Adress- oder Koordinateninformationen hinzuzufügen. Die Informationen müssen in einem für ArcGIS Explorer lesbaren Dateiformat vorliegen (.csv oder .txt Datei mit durch Trennzeichen getrennten Werten). Der Assistent liest die Datei, holt Informationen zur Datei von Ihnen ein und erstellt dann zu jedem Element in der Datei Notizen. Bei Dateien mit Adressen können Sie bis zu 200 Adressen pro Datei abgleichen. Bei Standorten auf Koordinatenbasis kann die Datei bis zu 64.000 Koordinaten bzw. Koordinatenpaarwerte enthalten.

Die folgenden Abschnitte entsprechen dem Ablauf bei der Verwendung des "Assistenten Textdatei hinzufügen". Sie können diese daher nacheinander lesen. Über die nachstehenden Links gelangen Sie zu einem bestimmten Abschnitt:

| ##### Informationen zu...
Schritt 1: | Suchen Sie nach der hinzuzufügenden Datei
Schritt 2: | Geben Sie das Trennzeichen zwischen den Dateneinheiten in der Datei an
Bestimmen Sie, ob die Datei aufeinander folgende Trennzeichen enthält
Wählen Sie die Art des umschließenden Zeichens
Geben Sie an, ob die erste Zeile in der Datei Feldnamen enthält
Prüfen Sie, wie der Assistent die Daten interpretiert
Schritt 3: | Geben Sie die Art von Daten in der Datei an
Geben Sie das Feld mit Höhendaten an
Geben Sie die Felder mit dem Namen der Koordinatenposition bzw. der Beschreibung an
Geben Sie die Adressfelder sowie der Einheitsdaten an
Schritt 4: | Anzeige der in der Datei befindlichen Orte auf der Karte
Schritt 5: | Wählen Sie ein Symbol aus
Weitere Informationen | Hinzufügen derselben Datei
Beenden der laufenden Arbeit
Benennen von Feldern in Dateien

##### So suchen Sie nach einer hinzuzufügenden Datei

Um eine hinzuzufügende Datei auszuwählen, klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Karte auf Inhalt hinzufügen und wählen Sie Textdateien... aus. Suchen Sie im Dialogfeld Öffnen nach Textdateien mit einer .csv- oder .txt Dateierweiterung bzw. mit einer anderen Erweiterung, sofern die Datei nur Text enthält. Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, wird der "Assistent Textdatei hinzufügen" angezeigt. Sie können diesen Vorgang nicht nur über die Liste Inhalt hinzufügen starten. Sie können auch eine .csv oder .txt Datei aus Windows-Explorer ziehen und auf einer laufenden Instanz von ArcGIS Explorer ablegen. Nachdem Sie die Datei abgelegt haben, wird das erste Fenster des Assistenten angezeigt. Zurück zum Anfang

##### So geben Sie das Trennzeichen zwischen den Dateneinheiten in der Datei an

Das erste Fenster enthält die Optionengruppe Dateitrennzeichen. Hier legen Sie die Struktur der Datei fest. Im Abschnitt Dateitrennzeichen können Sie angeben, wie die Daten in den einzelnen Zeilen der Datei voneinander getrennt sind. So werden Dateneinheiten häufig durch ein Komma als Standardtrennzeichen voneinander getrennt. Sie haben die Wahl zwischen den Optionen Komma, Leerzeichen, Tab oder Semikolon. Alternativ können Sie auch ein Zeichen in das dafür vorgesehene Textfeld „Andere“ eingeben. Zurück zum Anfang

##### So geben Sie an, ob die Datei aufeinander folgende Trennzeichen enthält

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufeinander folgende Trennzeichen als eines behandeln, wenn die Daten in den Datenfeldern durch Trennzeichen, die aus mehreren Zeichen bestehen, voneinander getrennt sind. Zurück zum Anfang

##### So wählen Sie das die Werte umschließende Zeichen aus

In der Dropdown-Liste Text-Vermerk können Sie das Zeichen auswählen, das die Werte in der Textdatei umschließt. Wenn der Assistent auf diesen Text-Vermerk trifft, wird der gesamte Text, der bis zum nächsten Text-Vermerk auf dieses Zeichen folgt, als ein Wert hinzugefügt, auch wenn der Text ein Trennzeichen enthält. Beispiel: Das Trennzeichen ist ein Komma (,) und der Text-Vermerk ist ein Anführungszeichen ("). "Redlands, Kalifornien" wird einer Zelle als Redlands, Kalifornien hinzugefügt. Falls kein Vermerk oder ein Apostroph (') als Vermerk angegeben wurde, wird "Redlands, Kalifornien" als Redlands und Kalifornien in zwei nebeneinander liegende Felder importiert. Zurück zum Anfang

##### So geben Sie an, ob die erste Zeile in der Datei Feldnamen enthält

Wenn das Kontrollkästchen Erste Zeile enthält Feldnamen aktiviert ist, wird dem "Assistenten Textdatei hinzufügen" mitgeteilt, dass die erste Zeile der Datei als Zeile mit Feldnamen behandelt werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, generiert der "Assistent Textdatei hinzufügen" einen generischen Namen für jede getrennte Dateneinheit. In diesem Fall erhalten die Felder die Namen Feld1, Feld2, Feld3 usw. Zurück zum Anfang

##### So prüfen Sie, wie die Daten vom Assistenten interpretiert werden

Am unteren Rand des Dialogfelds in allen Fenstern des "Assistenten Textdatei hinzufügen" befindet sich der Abschnitt Datenvorschau. Dort können Sie sehen, wie der "Assistent Textdatei hinzufügen" die Daten in der Datei auswertet. Die angezeigte Tabelle wird dynamisch an die im Dialogfeld festgelegten Einstellungen angepasst. Beachten Sie, dass in der Datenvorschau nur die ersten fünf Zeilen der Datei angezeigt werden.

Nachdem Sie die Struktur der Datei angegeben haben, klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Fenster zu wechseln. In diesem Fenster teilen Sie dem "Assistenten Textdatei hinzufügen" mit, welche Art von Daten die Datei enthält und in welchen Feldern sich Positionsdaten und Beschreibungen befinden. Zurück zum Anfang

##### So geben Sie das Feld mit Höhendaten an

Um dem Assistenten mitzuteilen, welches Feld in der Datei Z-Werte bzw. Höhendaten enthält, wählen Sie unter Höhenquelle das entsprechende Feld aus. Wenn die Anwendung die hinzugefügte Datei verarbeitet, ist die Eigenschaft Platzierung für jede Notiz Absolut und die Eigenschaft Höhe entspricht dem Wert im Höhenfeld. Zurück zum Anfang

##### So geben Sie die Art von Daten in der Datei an

Um dem Assistenten mitzuteilen, welche Art von Daten die Datei enthält, wählen Sie eine der drei Optionen im Abschnitt Positionsquelle aus.

##### Koordinatensystem

Der Text der Datei kann in einem beliebigen Koordinatensystem angegeben sein. Wenn das Koordinatensystem der Daten nicht in der Dropdown-Liste aufgeführt wird, klicken Sie auf <Mehr...>, um eine umfangreiche Liste von projizierten Koordinatensystemen und geographischen Koordinatensystemen anzuzeigen. Das Standard-Koordinatensystem ist GCS_WGS_1984 und die entsprechenden Koordinatenfelder lauten Längengrad und Breitengrad.

##### Längengrad/Breitengrad

Falls die Datei Koordinatenpaare für den Längen- und Breitengrad enthält, wählen Sie die entsprechende Option aus und geben Sie anschließend den Namen des Felds mit der X-Koordinate (Längengrad) und den Namen des Felds mit der Y-Koordinate (Breitengrad) an. Die Koordinaten können entweder als DD (Decimal Degrees, Dezimalgrad), DMS (Degrees Minutes Seconds; Grad, Minuten, Sekunden) oder als DDM (Degrees Decimal Minutes, Grad Dezimalminuten) vorliegen. Unabhängig davon, ob Sie DD, DMS oder DDM verwenden, kann bei den Koordinaten vor dem numerischen Wert ein Minuszeichen stehen, um die westlichen oder südlichen Quadranten anzugeben. Alternativ können Sie mit den Zeichen O, W, N, S die Hemisphäre angeben. Darüber hinaus können Werte in DMS-Koordinaten mit Leerzeichen oder den Sonderzeichen ° ' " (Grad, Minute, Sekunde) voneinander getrennt werden. Beispielsweise wenn Sie Koordinaten hinzufügen, die Sie aus anderen Dialogfeldern oder Anwendungen, in denen diese Zeichen verwendet werden, kopiert haben. Die folgenden Beispiele sind ordnungsgemäß formatierte Längen- und Breitengradkoordinaten:

Breitengrad | Längengrad
45 | -45
45°30'30"N | 45°30'30"W
45 30 30 N | 45 30 30 W
45.50833 | -45.50833

##### US National Grid oder MGRS

Falls die Datei USNG- oder MGRS-Koordinaten enthält, wählen Sie diese Option aus und geben anschließend den Namen des Felds mit der Koordinate an. Die folgende Liste enthält richtig formatierte Positionsstandorte für das U.S. Military Grid Reference System (MGRS) und das US National Grid (USNG). Positionsstandorte können Leerzeichen enthalten.

Beispiel | PräzisionAuffinden eines Punktes mit folgender Präzision: | Anzahl der Ziffern | Beschreibung
18SUH | 100.000 Meter | 0 | Größe einer Region
18SUH64 | 10.000 Meter | 2 | Größe einer Stadt
18SUH6743 | 1.000 Meter | 4 | Größe eines Wohnviertels
18SUH678432 | 100 Meter | 6 | Größe eines Fußballfelds
18SUH67894321 | 10 Meter | 8 | Größe eines durchschnittlichen Hauses
18SUH6789043210 | 1 Meter | 10 | innerhalb eines Parkplatzes

##### Adressen

Wenn die Datei Adressen enthält, wählen Sie die Option „Die Datei enthält Adressen“ aus und klicken Sie unten im Assistenten auf die Schaltfläche Weiter, um zum nächsten Fenster zu wechseln. Dort können Sie angeben, in welchen Feldern die Adressenelemente enthalten sind.
Zurück zum Anfang

##### So geben Sie Felder mit dem Namen der Koordinatenposition bzw. der Beschreibung an

Wenn die bereitgestellte Datei vom Assistenten verarbeitet wird, werden Notizen erstellt. Diese können Sie überprüfen, dorthin navigieren und sie für andere Tasks verwenden. Die Felder im Abschnitt Ergebnisquellen enthalten die notwendigen Informationen, um zwischen den einzelnen Standorten zu unterscheiden.

Mit dem Inhalt aus dem Feld Titel können Standorte in der Liste der Notizen im Fenster Inhalt identifiziert werden. Dies kann hilfreich sein, da es sich beim Standardtext im Fenster Inhalt um das Koordinatenpaar bzw. die Koordinate handelt.

Der Inhalt des Felds Beschreibung wird in einem Popup-Fenster angezeigt, das dem Standort zugeordnet ist. Dabei kann es sich um ein einzelnes Wort bis hin zu ausführlichem HTML-Markup-Text, beispielsweise Links zu Websites usw., handeln. Weitere Informationen zu HTML-Markup in den Textdateien und Notizen.

Neben den Feldnamen aus der Datei wird noch der Eintrag <Alle Felder> aufgelistet:
Wenn Sie diesen Eintrag auswählen, werden alle Feldwerte für die Notiz in das mit dem Standort verknüpfte Popup-Fenster eingefügt. Jeder Feldwert wird mit vorangestelltem Feldnamen in eine eigene Zeile geschrieben. Wenn Sie den Text ändern möchten (die Feldnamen sind beispielsweise Abkürzungen), können Sie das Popup-Fenster für die Notiz einblenden und den Text bearbeiten.

In einigen Fällen kann es sich beim Feld Titel und beim Feld Beschreibung um ein- und dasselbe Feld handeln. Möglicherweise möchten Sie auch nur eines der Felder angeben. Am häufigsten wird jedoch der Standort angegeben und die Standardinformationen werden über ein anderes Feld bereitgestellt. Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei der Verwendung von Längen- und Breitengrad bzw. bei USNG- oder MGRS-Koordinaten verfügbar ist. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Bearbeitung zu beenden. Zurück zum Anfang

##### So geben Sie die Adressfelder und die Einheitsdaten an

Die Adressdaten in den Textdateien können in einem von zwei Formaten vorliegen: Entweder sind alle Daten in einem Feld enthalten oder in mehreren Feldern. Beispiel für den ersten Fall:

StraßeAdresse, Beschreibung
380 New York Street Redlands CA 92373, ESRI Corporate Headquarters

In diesem Fall aktivieren Sie die Option Ein Feld als Adresse und wählen im Feld Adresse das Feld StraßeAdresse aus.

Beispiel für eine auf mehrere Felder verteilte Adresse:

Straße, Ort, Bundesland, PLZ, Beschreibung
380 New York Street, Redlands, CA, 92373, ESRI Corporate Headquarters

Falls die Adresse in der Datei auf mehrere Felder aufgeteilt ist, müssen Sie angeben, welches Feld welchen Teil der Adresse enthält. Daher würden Sie im obigen Fall Straße im Feld Straße, Ort im Feld Ort usw. angeben.

Falls in der Datei beispielsweise kein Feld Ort und kein Feld Bundesland vorhanden ist, Ihnen aber bekannt ist, dass sich alle Adressen im selben Ort und im selben Bundesland befinden, können Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren und einen Einheitswert angeben, z. B.:

Klicken Sie auf Fertigstellen, wenn Sie die Werte für die Adressfelder und Konstanten angegeben haben. Zurück zum Anfang

##### So zeigen Sie die Orte in der Datei auf der Karte an

Nachdem Sie dem "Assistenten Textdatei hinzufügen" alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt haben, klicken Sie auf Fertigstellen. Von der Anwendung wird nun versucht, anhand der Informationen und der Datei so viele Standorte wie möglich zuzuordnen. Falls die Datei mehr als 200 Adressen enthält, werden von ArcGIS Explorer die ersten 200 möglichen Adressen zugeordnet. Anschließend werden Sie aufgefordert, die Datei in mehrere Dateien zu unterteilen, von denen jede maximal 200 Adressen enthält. Da die Anzahl der Koordinaten nicht begrenzt ist, wird diese Meldung bei einer Datei mit Koordinatenpositionen nicht angezeigt und es werden alle möglichen Standorte gefunden. Die Anzahl der Zeilen mit Koordinateninformationen ist ebenfalls nicht begrenzt. Falls die Datei jedoch mehr als 1000 Datensätze enthält, werden nur die ersten 1000 Notizen angezeigt. Alle weiteren Notizen werden zwar gefunden, anfänglich jedoch nicht als sichtbar gekennzeichnet. In beiden Fällen werden die Notizen im Fenster Inhalt in einem Ordner angezeigt, der denselben Namen wie die ursprünglich ausgewählte Textdatei trägt. Die Standorte werden mit dem angegebenen Standardsymbol gekennzeichnet. Sie können bei allen Notizen wie üblich das Kontextmenü verwenden. Sie können das Symbol auch ändern. Zurück zum Anfang

##### So wählen Sie ein Symbol aus

Nach Fertigstellung des Assistenten werden die kartierten Standorte auf der Karte mit dem Standardsymbol hervorgehoben angezeigt. Im Fenster Inhalt können Sie ausgewählte Standorte oder alle Standorte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Symbol auswählen:
Sie können auch auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Aussehen klicken und in der Gruppe Symbole ein Symbol auswählen:
Zurück zum Anfang

##### Hinzufügen derselben Datei

Bei Ihrer Arbeit verwenden Sie möglicherweise beim Erstellen von Notizen oder beim Hinzufügen von Elementen zur vorhandenen Datei denselben Dateinamen. Vom Assistenten wird überprüft, ob der Dateiname bereits verwendet wurde. Wenn dies der Fall ist, werden Sie gefragt, ob Sie die ursprünglich angegebenen Parameter erneut verwenden möchten. Dies erspart Ihnen die erneute Eingabe der Werte. Hierfür wird vom Assistenten im Ordner der ursprünglich importierten Datei eine Datei mit dem Namen der ursprünglichen Datei erstellt, jedoch mit der Erweiterung .etx. Stellen Sie sicher, dass Sie über Schreibzugriff auf diesem Ordner verfügen, bevor Sie den Assistenten ausführen. Zurück zum Anfang

##### So beenden Sie die laufende Arbeit

Falls Sie die Arbeit aus irgendeinem Grund beenden möchten, bevor die Anwendung mit der Suche nach Standorten beginnt, klicken Sie einfach auf Abbrechen. Zurück zum Anfang

##### Tipps zum Benennen von Feldern in Dateien

Falls die Textdatei Feldnamen mit bestimmtem Text enthält, werden diese Feldnamen vom Assistenten erkannt und automatisch mit den zugehörigen Feldern in den entsprechenden Fenstern verknüpft. Sie können diese Funktion nutzen, um Zeit beim Laden der Dateien zu sparen. Sie können den Feldnamen jederzeit ändern, falls die Dateien mehrere Felder enthalten. Folgende Textzeichenfolgen werden vom Assistenten erkannt und folgenden Feldern zugeordnet:

Textzeichenfolge | Zugeordnetes Feld
lon long longitude x x-coord x-coordinate | Feld für den Längengrad
lat latitude y y-coord y-coordinate | Feld für den Breitengrad
ele elev elevation elevrawft floor height z z-coord z-coordinate z-value | Feld für die Höhe
title | Titelfeld
description | Beschreibungsfeld

Bei den Textzeichenfolgen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, das heißt, dass "description" genauso behandelt wird wie "Description". Ein Feldname ohne Bindestrich, zum Beispiel "z value", wird genauso behandelt wie ein Wert mit Bindestrich. "z-value" und "z value" sind also beide gültige Werte. Zurück zum Anfang