Controlar la apariencia de capa | Retroalimentación Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema

Puede aplicar efectos al mapa para controlar la apariencia de las capas. Seleccione la capa en la ventana Contenido y, en la ficha Herramientas encontrará disponibles las siguientes funcionalidades en el grupo Efectos para modificar la apariencia de las capas:

| Transparencia | La transparencia puede utilizarse para cualquier tipo de simbolización, pero es de especial ayuda para dibujar en el mapa capas de raster con otras capas. Esto le permite ver la capa de raster sin dejar de ver las capas subyacentes. ##### Para ajustar la transparencia de una capa 1. En la ventana de Contenido, seleccione la capa a la que desea ajustar la transparencia. 2. Haga clic en el botón Transparencia de la ficha Herramientas. Aparece una barra deslizante que puede mover para ajustar la transparencia de la capa y, según cómo haya establecido las Opciones de capa, las capas sobre ella. 3. Mueva la barra deslizante para ajustar la transparencia; a medida que se mueve la barra deslizante hacia arriba, la capa se vuelve más transparente.
| Barrer | Utilice la opción Barrer para descubrir la capa que decidió barrer y, según cómo haya establecido las Opciones de capa, las capas sobre ella. Este botón facilita ver rápidamente qué hay debajo de una capa en particular sin tener que desactivarla en la ventana Contenido o volver a ordenar las capas. ##### Para descubrir capas debajo de la capa seleccionada Elija la capa o capa de grupo que desee barrer de la ventana Contenido, luego mueva el cursor sobre el mapa. Notará que el cursor cambia si se deja el puntero del ratón en la parte superior, inferior, izquierda o derecha del mapa. Esto le permite elegir la dirección en la que desea barrer la capa. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo en la dirección indicada por el puntero del ratón.
| Realzar | Utilice Realzar para ajustar el brillo, contraste y la gamma de capas ráster y servicios de imágenes. ##### Realzar una imagen 1. En la ventana Contenido, seleccione el ráster o la capa de servicio de imágenes cuya visualización quiera realzar. 2. Haga clic en el botón Realzar de la ficha Herramientas. Aparecen barras deslizantes que se pueden utilizar para ajustar el brillo, el contraste y la gamma de una imagen. 3. Mueva las barras de desplazamiento y vea cómo se actualiza la visualización de la imagen para reflejar los cambios hechos. En 3D, la visualización se actualiza cuando se suelta la barra de desplazamiento. Si se presiona el botón, la barra de desplazamiento se restaura a la configuración predeterminada de la imagen. Realzar la imagen le permite ajustar de manera interactiva el brillo (), el contraste () o la gamma () de una capa ráster o hacer que esta se visualice con transparencia. Los realces se aplican a la visualización en pantalla representada, y no a los valores de dataset ráster originales. El brillo aumenta la claridad total de la imagen (por ejemplo, aclara los colores oscuros y hace más blancos los colores claros), mientras que el contraste ajusta la diferencia entre los colores más oscuros y los más claros. A continuación, se brinda un ejemplo de ajustes que se hacen para el brillo y contraste de una imagen. También puede aplicar una extensión gamma () a su visualización de imagen. Cuando se preparan los datos ráster para su visualización en un equipo, la gamma hace referencia al grado de contraste entre los valores de gris de nivel medio de un dataset ráster. La gamma no afecta los valores de negro o blanco en un dataset ráster; solo afecta los valores medios. Si aplica una corrección de gamma, puede controlar el brillo total de un dataset ráster. Si el coeficiente de gamma se establece demasiado bajo, los tonos centrales aparecen demasiado oscuros; sin embargo, si se establece muy alto, los tonos aparecen demasiado claros y el dataset ráster se visualiza blanqueado. La gamma no solo cambia el brillo, sino también las relaciones de rojo a verde a azul. Consejos Con la opción Barrer seleccionada, al mantener presionada la tecla Mayús y hacer clic con el ratón activará y desactivará de forma manual la capa seleccionada. La capa seleccionada está desactivada mientras mantenga presionado el ratón. Esta función sirve de ayuda para detectar cambios temporales (especialmente de imágenes satelitales o fotografías aéreas del mismo lugar tomadas en momentos diferentes), comparar la calidad de datos y otros análisis donde quiera ver la diferencia entre capas. Pueden utilizarse velocidades altas de activación y desactivación para resaltar las diferencias entre capas, debido al efecto óptico que hace que el ojo se vea atraído a los cambios entre visualizaciones que alternan con rapidez (un efecto que también se utilizó en las primeras pruebas de cinematografía). Si mantiene presionada la tecla Control al barrer, permanecerá en modo Barrer. Esto es útil si desea seguir barriendo, pero en una dirección diferente, por ejemplo, hacia arriba/hacia abajo después de barrer a la izquierda/derecha. Si mantiene presionada las teclas Control y Mayús al mismo tiempo que utiliza una herramienta Swipe, puede activar la visualización en forma continua.