Sistemas de coordenadas | Retroalimentación Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema

##### Acerca de los sistemas de coordenadas

Un sistema de coordenadas es un marco de referencia fijo superpuesto en la superficie de un área para designar la ubicación de entidades dentro de él. Las posiciones de objetos en la superficie esférica de la tierra se miden en coordenadas geográficas. Aunque la latitud y la longitud pueden ubicar posiciones exactas en la superficie de la tierra, no son unidades uniformes de medida; sólo a lo largo del ecuador la distancia representada por un grado de longitud se aproxima a la distancia representada por un grado de latitud. Para superar las dificultades de medición, los datos generalmente se transforman de coordenadas geográficas de tres dimensiones a coordenadas proyectadas de dos dimensiones. Más información sobre proyecciones del mapa

Los sistemas de coordenadas (geográficas o proyectadas) brindan un marco para definir ubicaciones del mundo real. En ArcGIS Explorer, el sistema de coordenadas se utiliza como método para integrar automáticamente las ubicaciones geográficas de diferentes conjuntos de datos en un marco de coordenadas común para su visualización y análisis.

##### Para trabajar con sistemas de coordenadas en ArcGIS Explorer

ArcGIS Explorer proporciona dos hojas de propiedades que le permiten trabajar con sistemas de coordenadas y transformaciones geográficas, una para sistemas de coordenadas en 2D y el otro para sistemas de coordenadas en 3D.

En la hoja de propiedades del sistema de coordenadas en 2D puede elegir el sistema de coordenadas así como las transformaciones geográficas que desea utilizar cuando proyecta capas en el sistema de coordenadas del mapa, cuando el mapa está en el modo de visualización en 2D. En la hoja de propiedades del sistema de coordenadas en 3D puede seleccionar las transformaciones geográficas que desea utilizar cuando proyecta capas en el sistema de coordenadas del mapa, cuando el mapa está en el modo de visualización en 3D.

##### Para mostrar las propiedades del sistema de coordenadas

1. Haga clic en el Botón de ArcGIS Explorer .
2. Haga clic en Propiedades del mapa.
3. Elija Sistema de coordenadas en 3D o Sistema de coordenadas en 2D.

##### Sistema de coordenadas en 3D

Utilice el Sistema de coordenadas en 3D del cuadro de diálogo Propiedades del mapa para especificar una transformación geográfica para cada capa del mapa. Esto garantizará que las capas se proyecten en el sistema de coordenadas del mapa cuando visualice el mapa en el modo de visualización en 3D. Más información sobre las transformaciones geográficas y sobre cómo elegir la correcta en este artículo técnico de la web de ESRI Support

En la mayoría de los casos que involucran a norteamérica, verá transformaciones bastante similares en la lista desplegable Transformación. Si no está familiarizado con estas transformaciones o con los datos, utilice estas pautas para determinar qué transformación NAD_1983_To_WGS_1984 debe utilizar:

1. NAD_1983_To_WGS_1984_1 - para todo el continente norteamericano.
2. NAD_1983_To_WGS_1984_2 - para las Islas Aleutianas.
3. NAD_1983_To_WGS_1984_3 - para Hawai.
4. NAD_1983_To_WGS_1984_4 - sustituida por NAD_1983_To_WGS_1984_5; el método de transformación NAD_1983_To_WGS_1984_4 no se debe utilizar más.
5. NAD_1983_To_WGS_1984_5 - para los 48 estados contiguos de los Estados Unidos.
6. NAD_1983_To_WGS_1984_6 - para la provincia canadiense de Québec.
7. NAD_1983_To_WGS_1984_7 - para la provincia canadiense de Saskatchewan.
8. NAD_1983_To_WGS_1984_8 - para la provincia canadiense de Alberta.
9. Más información sobre cómo determinar qué transformación NAD_1983_To_WGS_1984 se debe utilizar en este artículo técnico de la web de ESRI Support

##### Sistema de coordenadas en 2D

Utilice la hoja de propiedades del Sistema de coordenadas en 2D del cuadro de diálogo Propiedades del mapa para elegir el sistema de coordenadas para visualizar el mapa y, además, una transformación geográfica para cada capa del mapa. Esto garantizará que las capas se proyecten en el sistema de coordenadas del mapa cuando visualice el mapa en el modo de visualización en 2D.

Si no ve el sistema de coordenadas que desea utilizar para visualizar el mapa, seleccione en la lista desplegable Sistema de coordenadas. Verá una lista de Sistemas de coordenadas proyectadas y Sistemas de coordenadas geográficas:
Puede escribir el nombre o parte del nombre de un sistema de coordenadas en el cuadro Buscar. El cuadro de diálogo entonces mostrará sólo aquellos sistemas de coordenadas que coincidan con la cadena de texto de búsqueda.

##### Para determinar el sistema de coordenadas de una capa

1. Haga clic con el botón derecho en la capa en la ventana Contenido y elija Propiedades... en el menú contextual de la capa.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en Datos de origen.
3. La sección Resumen de capas enumera el Sistema de coordenadas de la capa.

##### Notas

Si el sistema de coordenadas geográficas de la capa difiere del sistema de coordenadas geográficas del mapa que se muestra, es posible que deba utilizar una transformación para alinear sus datos correctamente en el mapa. Las transformaciones aparecerán en la lista desplegable, donde estén disponibles.

Transformaciones adicionales están disponibles en el Paquete de expansión del motor de proyección de ArcGIS Explorer.

Más información sobre los conceptos básicos de proyecciones para profesionales SIG en este artículo técnico de ESRI Support