Visualizar una gratícula o una cuadrícula de referencia | Retroalimentación Enviar este tema por correo electrónico Imprimir este tema

Las cuadrículas se aplican a los mapas para proporcionar un sistema rectangular con el fin de crear referencias y tomar medidas. ArcGIS Explorer ofrece una forma de visualizar una gratícula o una cuadrícula de referencia en un mapa.

En base a las unidades de coordenada que especifique, puede visualizar una gratícula (si elige coordenadas geográficas) o una cuadrícula de referencia (si elige una Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU. o MGRS).

Una gratícula es una red de líneas de latitud y longitud que se pueden visualizar en el mapa. Además de los valores numéricos de latitud y longitud, las etiquetas se visualizan para las latitudes de referencia geográfica más importantes, como también el meridiano de Greenwich. Tenga en cuenta que los valores de coordenada se ordenan alrededor de un área de destino de visualización para la gratícula y para los 100.000 metros cuadrados de identificación de cuadrícula de UTM que interceptan el destino de visualización para la cuadrícula de referencia.
Tenga en cuenta que mientras más se acerca, la gratícula y la cuadrícula de referencia ofrecen más detalles y una mejor cuadrícula. Más información sobre MGRS o la Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU..

##### Para visualizar una gratícula o cuadrícula de referencia

1. En la pestaña Visualización del grupo Unidades, elija un tipo de Coordenada del menú desplegable Coordenadas.
2. Marque la casilla de verificación Cuadrícula.

Puede visualizar la gratícula o las cuadrículas de referencia tanto en modo de visualización en 2D o 3D, con una excepción. En el modo de visualización en 2D, si el sistema de coordenadas del mapa no es geográfico, no se verán las cuadrículas de referencia o la retícula. La excepción son los sistemas de coordenadas proyectadas utilizados comúnmente Web Mercator y Web Mercator Auxiliary Sphere, para los cuales la retícula se mostrará en 2D y en 3D.