3D グラフィックス速度のテスト | フィードバック E-mail で送信 印刷

これは、コンピュータのグラフィックス速度に関する効率性を計測する単純なテストで、3D 表示で操作する場合に期待できるパフォーマンスの度合いが示されます。このテストでは、1 秒間に表示される完全なイメージの数を示すフレーム レートが計測されます。
計算されたフレーム レートは次のカテゴリに分類されます。

- 30 フレーム以上 = 優良
- 15 フレーム以上 = 良
- 15 フレーム未満 = 不足

結果が [不足] である場合は、最新のグラフィックス カード ドライバがインストールされていることを確認して、テストを再実行します。それでも状態が改善されず、アプリケーションのパフォーマンスに問題を感じる場合は、高速なグラフィックス カードへのアップグレードや、コンピュータへのメモリ（RAM）の追加を検討してください。

##### 3D グラフィックス速度のテストを実行する手順

1. （ArcGIS Explorer ボタン）をクリックし、[ArcGIS Explorer オプション] ボタンをクリックします。
2. [ArcGIS Explorer オプション] ダイアログの [リソース] をクリックします。
3. [テストの実行] ボタンをクリックします。このボタンは、3D 表示モードの場合のみ有効になります。