添加 GPS 数据文件 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

可以通过将数据转换为 GPS 交换格式的文件来添加 GPS 设备捕获的数据。很多第三方和 GPS 制造商实用程序均可执行这种转换。

##### 将 GPS 数据文件添加到地图中

在主页 选项卡的地图 组中，单击添加内容，然后单击 GPS 数据文件...。将显示一个用于浏览查找 GPS 交换格式文件 (*.gpx) 的对话框：

选择了要显示的文件后，将会出现添加 GPS 数据文件 对话框，从中可指定要添加的数据类型：

| 路点 路点是 GPS 用户为了在地图上标记重要位置而手动记录的点，通常会指定名称。
踪迹 踪迹是 GPS 设备定期自动记录的点。踪迹会渲染为线性要素。
路线 路线是 GPS 设备用来导航至指定位置的点。路线会渲染为线性要素。

单击“添加”将所选数据类型添加到地图

通过在“内容”窗口中右键单击路点、踪迹或路线，并在出现的上下文菜单中选择“属性”，可以对分配给已选择显示的各种数据类型的符号进行更改。在显示的对话框中，选择“符号”。

请参阅 GPS 图标与 ArcExplorer 符号之间的对应关系表。