设置地图坐标和距离单位 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

显示 选项卡的单位 组包含两个控件，用于设置地图的坐标 和距离 单位。选择坐标 列表中的某项来指定坐标类型，同时单击 <更多...> 可以从中选择投影坐标系：

- 度-分-秒
- 度-分-十进制秒
- 十进制分
- 十进制度
- 军事网格参考系统 (MGRS)
- 美国国家网格 (USNG)
- <更多...>

使用坐标 设置可控制在应用程序部分显示的单位：

- 位置信息 区域，位于地图显示区域的底部
- 测量 对话框，使用其中的点 工具时
- 与所有注释的视图范围相关联的坐标和点注释的位置

选择距离 列表中的某项可以指定距离单位：

- 英尺，英里
- 米，公里

距离 单位控制应用程序中以下各处显示的单位类型：

- 3D 显示模式下观测者的海拔。此信息紧邻地图显示底部位置信息 区域中的坐标单位。
- 比例尺单位。比例尺位于地图显示区域的右下角。
- 重定位的点注释高出地表的高度，位于注释属性 对话框中。（仅在 3D 显示模式下可用）

“距离”设置控制观测者位置的状态区域海拔和比例尺使用的单位。

了解有关军事网格参考系统或美国国家网格的详细信息