添加 GIS 服务 | 反馈 通过电子邮件发送此主题 打印此主题

ArcGIS Server 和 ArcIMS Internet 服务器是 ESRI 帮助组织机构在 Internet 上发布地图、数据和工具的产品。ArcGIS Server 也可以在局域网上使用。开放地理空间协会 OGC 的 Web 地图服务 WMS 是一个 OpenGIS 标准规范，适用于在 Internet 上从服务器请求地图图像的基础上进行的交互制图。ArcGIS Explorer 支持使用 OGC WMS 客户端在 Internet 上获取这些服务并以图层的形式将其添加到地图中。除了上述各种 GIS 服务以外，ArcGIS Explorer 还支持访问 GeoRSS 服务，获取按地理位置区分的聚合内容。

当连接到 ArcGIS、ArcIMS、WMS 或 GeoRSS 服务器时，您可以浏览该服务器上提供的服务，并可通过 Internet 将数据添加到您的地图中。例如，如果您将 ArcIMS 服务以图层形式添加到 ArcGIS Explorer 中，则每次绘制该图层时，该服务都会自动通过 Internet 从该服务中检索数据。这样您就不必亲自存储和管理数据。系统会显示一个对话框，为您提供一种连接或访问数据源的方式。您必需知道数据源的 URL。其可能已由数据提供者、系统管理员或负责的组织机构提供给您。

某些服务可能有密码保护。如果要访问加密的 ArcGIS、ArcIMS 或 WMS 服务，在连接到服务器时必须提供用户名和密码。当您访问那些仅以订阅方式提供的服务时，即采用这种方式。

连接到服务器后，您将看到一列服务和文件夹，其中包含可添加到地图中的服务。

##### 连接到 GIS 服务

1. 在主页 选项卡的地图 组中，单击添加内容，然后选择 GIS 服务...
2. 如果您尚未与 GIS 服务建立连接，请单击新建服务器连接。如果已经建立连接，请双击其名称。
3. 选择以下服务类型之一：ArcGIS Server、ArcIMS、WMS 或 GeoRSS。
   如果您使用 GeoRSS 源，则工作流与下面的步骤有所不同。
   了解有关订阅 GeoRSS 服务的详细信息
4. 在服务器 文本框中，输入连接服务器所需的信息，例如 URL。
5. 如有必要，请指定用户名和密码。
6. 单击下一步。
7. 选择一个服务，然后单击添加服务。请注意，服务的组织方式将反映服务器的配置、您所指定的服务类型以及可用内容，如下面三个不同站点所示：
8. 您选择的服务会显示在内容 窗口中。请注意，服务图层可能含有子图层。
9. 了解有关使用子图层的详细信息